Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego na zadanie:

„Zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny – zakup (z dostawą) nowego mulczera hydraulicznego”

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4A

39-400 Tarnobrzeg

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego mulczera do koparki o mocy do 7 – 15 ton

Formularz parametrów technicznych urządzenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj parametru** | **Wymagania** | **uwagi** |
| . | Zakup i dostawa mulczera hydraulicznego: |  | |
| 1. Moc nośnika [KM] | 70-110 KM | musi zawierać |
| 1. Przepływ [l/min.] | 70-160 l/min | Musi się mieścić w danym zakresie |
| 1. Ciężar mulczera w [kg] max | 1000 kg, | Nie więcej niż |
| 1. Ciśnienie oleju w nośniku [bar]a | 180-250 bar | Musi się mieścić w danym zakresie |
| 1. hydrauliczny silnik tłokowy | 32-80 cm3 | Musi się mieścić w danym zakresie |
| 1. Szerokość robocza [mm] | 1340 mm | Dokładnie taka |
| 1. Średnica rozdrabniania [mm]min | 150 mm | Nie mniej niż |
| 1. Silnik zamknięty w ramie | Tak | Tak |
| 1. Zamknięty korpus maszyny | Tak | Tak |
| 1. Przekładnia pasowa | Tak | Tak |
| 1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa w języku polskim | TAK | Tak |
| II. | Inne wymagania: |  | |
| Mulczer fabrycznie nowy | TAK | Może być wyprodukowany w roku 2021 lub 2022 ale ma być nowy |
| Gwarancja na maszynę | min. 24 miesięcy | Mile widziana dłuższa |
| Dostawa do siedziby Zamawiającego | TAK | Do 39-400 Tarnobrzeg, ul. Przytorze 1 |
| Certyfikat CE | Tak | Tak |